附

报价单

单位名称（盖章）：

单位地址：

联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购商  品名称 | 型号规格 | | 数量 | | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| 设备部分 | | | | | | |  |  |
| 1 | 折叠椅 | 采用可折叠钢制框架，烤漆处理，座板采用宽型包边设计，海绵填充，彩色环保皮饰面。 | | 60 | | 张 |  |  |
| 2 | 蓝牙音响 | 一、蓝牙麦克风1个 1. \*无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 3. \*发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 6. 发射器小巧、轻便，便于携带； 7. \*发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； 8. \*具有激光教鞭功能。 9. 具有麦克风音量调节功能。 10. \*具有闲置静音，防止啸叫技术。 11. 技术指标： 12. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 13. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 14. 发射功率：小于2.5 mW；。 15. 有效接收距离：15米以内； 16. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM 17. 连续使用时间：20小时以上 18.蓝牙麦克风设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，提供相关证书复印件，要求证书网上可查询； 二、蓝牙无线音箱一对 1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。 3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。 4.蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。 5.输出功率：60\*2W，蓝牙音箱输出音量高于100 db(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db。 6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7.灵敏度：-80dBm。 8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔\*1 9.输出接口：全频输出60W功率端子\*1。 10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 11.\*音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； 12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。 13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 三、投标要求： ★1.一年硬件免费保修。 ★2.投标蓝牙麦克风设备产品须有国家工业及信息化部所颁发的SRRC无线电发射设备型号核准证证书，设备名称必须是蓝牙设备； ★3.投标时必须提供蓝牙麦克风的检验报告 ★4.投标产品音箱必须提供通过中国质量认证中心的3C认证， ★5.投标文件中必须提供产品彩页或厂方技术参数证明文件等须对投标所列参数、功能有详细说明，并必须加盖产品厂家公章，否则投标无效 | | 1 | | 套 |  |  |
| 3 | 镜子 | 1.环保镜子磨边.主材料、人工辅材料及安装费用 | | 20IMG_256 IMG_257IMG_258 | | ㎡ |  |  |
| 4 | 镜子基础垫平 | 1.爱香世家牌做骨架.2.15mm夹板做背板.3.pcv线条收口.4人工安装费、辅料费、机械费等. | | 20 | | ㎡ |  |  |
| 5 | 窗帘 | 1.窗帘的面料采用的2层的面料.厂家订做 | | 40 | | M |  |  |
| 6 | 舞蹈把杆 | 1.柳木舞蹈把杆.主材料、人工辅材料及安装费用 | | 29 | | M |  |  |
| 7 | 立式空调 | 参考型号：格力KFR-120LW/(12568S)Ac-2  1.功能参数：匹数：5匹；冷暖类型：冷暖；变频/定频：定频；制冷剂：R22冷媒；制冷量：12000W；制冷功率：3690W；制热量：13700（17200）W；制热功率：3870（7370）W；热泵型加热功率:3500W；制冷面积：55-85㎡；制热面积：55-85㎡；室内噪音：≤50 dB(A)；室外噪音：≤60dB(A)；能效比：2级；循环风量：2000m3/h ；电源电压：380VAV  2.规格参数：内机尺寸：581×1870×395(宽×高×深)(mm)；外机尺寸：1032×1250×412(宽×高×深)(mm)；内机质量：63kg；外机质量：108kg  标准配置：  室内机1台、室外机1台、铜管4米、排水管1.5米、电源线1.5米、电池1对、胶泥1块、墙孔套1个、说明书1份 | | 2 | | 台 |  |  |
| 装修部分 | | | | | | |  |  |
| 8 | 玻璃隔墙 | | 1.12里玻璃门.包括人工安装费、辅料费、机械费等. | | 15 | ㎡ |  |  |
| 9 | 玻璃隔墙立柱 | | 1.免漆板爱香世家牌做骨架.2.16mm夹板做背板.3.pcv线条收口.人工安装费、辅料费、机械费等.。 | | 15 | m |  |  |
| 10 | 双开玻璃门 | | 1.12里玻璃门.重力地弹簧.拉手.七字夹.包括人工安装费、辅料费、机械费等<宽1800\*高2200> | | 1 | ㎡ |  |  |
| 11 | 亚克力文化牌 | | 1.有机玻璃文化牌.主材料、人工辅材料及安装费用 | | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 腻子 | | 1.百旺腻子粉.主要是重碳酸钙、滑石粉等。可填补局部有凹陷的工作表面，也可在全部表面刮除，通常是在底漆层干透后，施涂于底漆层表面。要求附着性好、烘烤过程中不产生裂纹。 | | 350 | ㎡ |  |  |
| 13 | 乳胶漆 | | 1.华润净味内墙漆一底二面；2.浅色漆不超过两色，每增加一色加200元；3. 深色漆每平方米加8元。 | | 350 | ㎡ |  |  |
| 14 | 复合木地板 | | 1.包含复合木地板：  1) 底层：由聚酯材料制成，起防潮作用。 　　  2) 基层：由密度板制成。 　　  3) 装饰层：利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定，不再发生化学反应的特性，使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。 　　  4) 耐磨层：是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。 | | 142 | ㎡ |  |  |
| 15 | 地脚线 | | 1.PVC地脚线.主材料、人工辅材料及安装费用 | | 40 | m |  |  |
| 16 | 自流平 | | 1.打磨凿平地板。 2.用自流平专用无溶剂、粒子致密的厚浆型涂料铺平约2mm-5mm。 | | 142 | ㎡ |  |  |
| 17 | 灯架 | | 1.灯架带灯管.包括人工安装费、辅料费、机械费等 | | 14 | 个 |  |  |
| 18 | 开关、插座 | | 1.国家标准《住宅设计规范》（GB50096－1996）第6．5．4条规定，电源插座的数量应不少于表1的规定包括人工安装费、辅料费、机械费等 | | 20 | 个 |  |  |
| 19 | 配电箱 | | 1.E-BOX ADSL-E 空箱  产品类别： E-BOX 全功能弱电配线 | | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 强电布线 | | 1.电线2.5平.4平.6平，10平。； 2.含材料及开槽、管道安装、补灰及325海螺水泥砂浆等辅料。 | | 142 | m2 |  |  |
| 总计：人民币 | | | | | | |  |  |